Приложение 1 к договору 
№ [20.ХХХ] от [дата заключения договора]

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	[Должность] ООО [сокращенное наименование]
	Генеральный директор ООО «ГеоКон Урал»

	
	

	__________________________ [Инициалы, Фамилия]
	М.П. 
	___________________ Д.В. Кондратьев
	М.П.

	"___" ___________ 202__г.
	"___" ___________ 202__г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно – геодезических изысканий
	№
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Наименование объекта
	[наименование объекта по титулу]

	2
	Данные о местоположении объекта строительства
	[_________________]

	3
	Вид строительства
	[новое, реконструкция, тех.перевооружение и пр.]

	4
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	Договор с ООО [сокращенное наименование]

	5
	Заказчик 
	ООО [сокращенное наименование]

	6
	Исполнитель
	ООО «ГеоКон Урал»

	7
	Фамилия, инициалы и номер телефона представителя Заказчика
	[Ф.И.О.] тел.: [_________________]

	8
	Идентификационные признаки объекта -
характеристика проектируемого и реконструируемого объекта (геотехнические категории объектов, уровни ответственности зданий и сооружений) согласно ст.4 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009

	1. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - не относится;
2. Опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории будущего строительства – не ожидается;
3. Объект не относится к особо опасным технически сложным и уникальным объектам;
4. Классификация пожарной и взрывопожарной безопасности – определяется при проектировании;
5. Помещения с временным пребыванием людей: [указать]
6. Уровень ответственности зданий и сооружений – II (второй) нормальный.

	9
	Сведения и данные о проектируемом объекте, мероприятиях инженерной защиты территории, зданий и сооружений
	[______________________]

	10
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях
	Получить во время выполнения изысканий

	11
	Цели инженерных изысканий
	комплексное изучение инженерных условий площадки проектируемого строительства, инженерное обеспечение проектирования

	12
	Предлагаемая площадь съемки (объекта): 

	[____] Га

	13
	Состав работ
	1. Регистрация работ в установленном порядке; 
2. Сбор исходных данных;
3. Топографическая съемка М 1:500 сеч рельефа 0,5 м.;
4. Составление и вычерчивание топографических планов в электронном и графических видах;
5. Составление и сдача материалов в архив Главархитектуры;
6. Передача отчетного материала Заказчику.

	14
	Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: согласно требованиям
	Постановление Правительства Российской Федерации №1521 от 26 декабря 2014г; приказ Минстроя № 138 от 27.02.2015г.

	15
	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду
	не ожидается 

	16
	Необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условиях жизни населения
	В соответствии c СП 47.13330.2016

	17
	Требования к составлению и содержанию прогноза изменения природных и техногенных условий
	Согласно СП 47.13330.2016

	18
	Требования к оценке опасности и риска от природных и техногенных процессов. Возможность воздействия на грунты опасных природных воздействий
	Согласно СП 47.13330.2016

	19
	Сведения о стадийности (этапе работ)
	[проектная, рабочая документация, территориальное планирование]

	20
	Требования к составу и форме представления изыскательской продукции
	Технические отчеты должны быть сформированы в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» и оформлены в соответствии с ГОСТ Р21.1101-2009 и условиями договора.
Технические отчеты должны быть представлены Заказчику в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России» «Оформление и передача электронной версии графической части технического отчета инженерных изысканий, проектной и рабочей документации»

	21
	Система координат 
	система координат - [МСК66]; система высот - Балтийская

	22
	Требование по составлению программы инженерных изысканий
	Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.

	23
	Шифр раздела изысканий: 
	[20.ХХХ]-ИГДИ-001

	24
	Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий
	нет

	25
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	Порядок, объем и качество выполняемых работ по инженерным изысканиям, а также состав, содержание и оформление отчетной документации, точность и достоверность 
результатов инженерных изысканий должны отвечать следующим требованиям:
· Статьи 47 «Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФД от 29.12.2004 в действ. ред.;
· Главы 3 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания. Общие правила»;
· -ГКИНП 02-033-82, М, 1983 г. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;
· ГКИНП 02-049-86  «Условные знаки для топографических планов»;
· ГКИНП (ОНТА)-01-271-03  «Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС-GPS»;
· ПТБ 88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах;
· ГОСТ Р 21.301-2021 СПДС. Основные требования к оформлению инженерных изысканий;
· Условные знаки, Москва 2005 (ФГУП Картгеоцентр).

	26
	Срок выдачи изыскательской продукции, порядок представления Заказчику
	Сроки и порядок определяется условиями договора

	27
	Перечень отчетных документов:

	- Промежуточный результат: топографический план в формате совместимом с  AutoCAD;
- Окончательный результат: технические отчеты об инженерных изысканиях на бумажном носителе в количестве 2 (два) экземпляра и 1 (один) экземпляр в электронно-цифровом виде на компакт диске



     


Приложение 2 к договору 
№ [20.ХХХ] от [дата заключения договора]

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	[Должность] ООО [сокращенное наименование]
	Генеральный директор ООО «ГеоКон Урал»

	

__________________________ [Инициалы, Фамилия]
	М.П. 
	

___________________ Д.В. Кондратьев
	М.П.

	"___" ___________ 202__г.
	"___" ___________ 202__г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 на производство инженерно-геологических изысканий  
	№
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Наименование объекта
	[наименование объекта по титулу]

	2
	Данные о местоположении объекта строительства
	[_________________]

	3
	Вид строительства
	[новое, реконструкция, тех.перевооружение и пр.]

	4
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	Договор с ООО [сокращенное наименование]

	5
	Заказчик 
	ООО [сокращенное наименование]

	6
	Исполнитель
	ООО «ГеоКон Урал»

	7
	Фамилия, инициалы и номер телефона представителя Заказчика
	[Ф.И.О.] тел.: [_________________]

	8
	Идентификационные признаки объекта -
характеристика проектируемого и реконструируемого объекта (геотехнические категории объектов, уровни ответственности зданий и сооружений) согласно ст.4 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009

	1. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - не относится;
2. Опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории будущего строительства – не ожидается;
3. Объект не относится к особо опасным технически сложным и уникальным объектам;
4. Классификация пожарной и взрывопожарной безопасности – определяется при проектировании;
5. Помещения с временным пребыванием людей: [указать]
6. Уровень ответственности зданий и сооружений – II (второй) нормальный.

	9
	Сведения и данные о проектируемом объекте, мероприятиях инженерной защиты территории, зданий и сооружений
	[______________________]

	10
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях
	Получить во время выполнения изысканий

	11
	Цели инженерных изысканий
	комплексное изучение инженерных условий площадки проектируемого строительства, инженерное обеспечение проектирования

	12
	Предполагаемый объем работ
	в объёме необходимом для проектирования (количество скважин - [___], глубиной [____] м)

	13
	Состав работ
	Изучение геологического строения и гидрогеологических условий площадки строительства, исследование физико-механических свойств грунтов в сфере взаимодействия с проектируемыми фундаментами, определение агрессивных свойств грунтов и вод, а также выявление неблагоприятных для строительства физико-геологических процессов и явлений.
- Бурение горных выработок;
- Отбор образцов грунтов и вод;
- Составление разрезов инженерно-геологических элементов (ИГЭ);
- Лабораторные испытания образцов и вод;
- Составление технического отчета;
- Передача заказчику отчетного материала.

	14
	Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: согласно требованиям
	Постановление Правительства Российской Федерации №1521 от 26 декабря 2014г; приказ Минстроя № 138 от 27.02.2015г.

	15
	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду
	не ожидается 

	16
	Необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условиях жизни населения
	В соответствии c СП 47.13330.2016

	17
	Требования к составлению и содержанию прогноза изменения природных и техногенных условий
	Согласно СП 47.13330.2016

	18
	Требования к оценке опасности и риска от природных и техногенных процессов. Возможность воздействия на грунты опасных природных воздействий
	Согласно СП 47.13330.2016

	19
	Сведения о стадийности (этапе работ)
	[проектная, рабочая документация, территориальное планирование]

	20
	Требования к составу и форме представления изыскательской продукции
	Технические отчеты должны быть сформированы в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» и оформлены в соответствии с ГОСТ Р21.1101-2009 и условиями договора.
Технические отчеты должны быть представлены Заказчику в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России» «Оформление и передача электронной версии графической части технического отчета инженерных изысканий, проектной и рабочей документации»

	21
	Система координат 
	система координат - [МСК66]; система высот - Балтийская

	22
	Требование по составлению программы инженерных изысканий
	Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.

	23
	Шифр раздела изысканий: 
	[20.ХХХ]-ИГИ-001

	24
	Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий
	нет

	25
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	Порядок, объем и качество выполняемых работ по инженерным изысканиям, а также состав, содержание и оформление отчетной документации, точность и достоверность 
результатов инженерных изысканий должны отвечать следующим требованиям:
· Статьи 47 «Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФД от 29.12.2004 в действ. ред.;
· Главы 3 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· ГОСТ Р 21.301-2021 СПДС. «Основные требования к оформлению инженерных изысканий».

	26
	Срок выдачи изыскательской продукции, порядок представления Заказчику
	Сроки и порядок определяется условиями договора

	27
	Перечень отчетных документов:

	- Промежуточный результат: инженерно – геологический разрез в формате совместимом с AutoCAD;
- Окончательный результат: технические отчеты об инженерных изысканиях на бумажном носителе в количестве 2 (два) экземпляра и 1 (один) экземпляр в электронно-цифровом виде на компакт диске



 



Приложение 3 к договору 
№ [20.ХХХ] от [дата заключения договора]

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	[Должность] ООО [сокращенное наименование]
	Генеральный директор ООО «ГеоКон Урал»

	
__________________________/ [Инициалы, Фамилия]
	М.П. 
	
___________________ Д.В. Кондратьев
	М.П.

	"___" ___________ 202__г.
	"___" ___________ 202__г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 на производство инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий
	№
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Наименование объекта
	[наименование объекта по титулу]

	2
	Данные о местоположении объекта строительства
	[_________________]

	3
	Вид строительства
	[новое, реконструкция, тех.перевооружение и пр.]

	4
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	Договор с ООО [сокращенное наименование]

	5
	Заказчик 
	ООО [сокращенное наименование]

	6
	Фамилия, инициалы и номер телефона представителя Заказчика
	[Ф.И.О.], тел.: [_________________]

	7
	Исполнитель
	ООО «ГеоКон Урал»

	8
	Идентификационные признаки объекта -
характеристика проектируемого и реконструируемого объекта (геотехнические категории объектов, уровни ответственности зданий и сооружений) согласно ст.4 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009

	1. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - не относится;
2. Опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории будущего строительства – не ожидается;
3. Объект не относится к особо опасным технически сложным и уникальным объектам;
4. Классификация пожарной и взрывопожарной безопасности – определяется при проектировании;
5. Помещения с временным пребыванием людей: [указать]
6. Уровень ответственности зданий и сооружений – II (второй) нормальный.

	9
	Сведения и данные о проектируемом объекте, мероприятиях инженерной защиты территории, зданий и сооружений
	[______________________]

	10
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях
	Получить во время выполнения изысканий

	11
	Цели инженерных изысканий
	оценка существующего состояния компонентов окружающей среды, прогноз их изменения, для разработки проектно-сметной документации в связи с предполагаемым строительством

	12
	Предполагаемый объем работ
	площадь съемки  [____] Га

	13
	Виды изысканий
	-маршрутные наблюдения с описанием визуальных признаков загрязнения площадки;
-исследование и оценка химического загрязнения почво-грунтов;
-оценка токсичности грунтов;
-оценка вредных физических факторов (шум);
-исследование и оценка радиационной обстановки в границах площадки;
-оценка потенциальной радоноопасности объекта строительства;
-оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий: фоновое загрязнение атмосферного воздуха, состояние гидросферы и защищенности подземных вод.

	14
	Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: согласно требованиям
	Постановление Правительства Российской Федерации №1521 от 26 декабря 2014г; приказ Минстроя № 138 от 27.02.2015г.

	15
	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду
	не ожидается 

	16
	Необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условиях жизни населения
	В соответствии c СП 47.13330.2016

	17
	Требования к составлению и содержанию прогноза изменения природных и техногенных условий
	Согласно СП 47.13330.2016

	18
	Требования к оценке опасности и риска от природных и техногенных процессов. Возможность воздействия на грунты опасных природных воздействий
	Согласно СП 47.13330.2016

	19
	Сведения о стадийности (этапе работ)
	[проектная, рабочая документация, территориальное планирование]

	20
	Требования к составу и форме представления изыскательской продукции
	Технические отчеты должны быть сформированы в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» и оформлены в соответствии с ГОСТ Р21.1101-2009 и условиями договора.
Технические отчеты должны быть представлены Заказчику в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России» «Оформление и передача электронной версии графической части технического отчета инженерных изысканий, проектной и рабочей документации».

	21
	Система координат 
	система координат - [МСК66]; система высот - Балтийская

	22
	Требование по составлению программы инженерных изысканий
	Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.

	23
	Шифр раздела изысканий: 
	[20.ХХХ]-ИЭИ-001

	24
	Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий
	нет

	25
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	[bookmark: _GoBack]Порядок, объем и качество выполняемых работ по инженерным изысканиям, а также состав, содержание и оформление отчетной документации, точность и достоверность 
результатов инженерных изысканий должны отвечать следующим требованиям:
· Статьи 47 «Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФД от 29.12.2004 в действ. ред.;
· Главы 3 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения»;
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· ГОСТ Р 21.301-2021 СПДС. «Основные требования к оформлению инженерных изысканий».

	26
	Срок выдачи изыскательской продукции, порядок представления Заказчику
	Сроки и порядок определяется условиями договора

	27
	Перечень отчетных документов:

	- Промежуточный результат: не предоставляется;
- Окончательный результат: технические отчеты об инженерных изысканиях на бумажном носителе в количестве 2 (два) экземпляра и 1 (один) экземпляр в электронно-цифровом виде на компакт диске






Приложение 4 к договору 
№ [20.ХХХ] от [дата заключения договора]

Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений
	№
п/п
	№ по экспликации
	Вид и назначение проектируемого 
здания и сооружения
	Конструктив-ные особенности (уровень ответственности по ГОСТ 27751-88)
	Габариты
(длина,
ширина, высота)
	Намечаемый вид (тип) фундаментов (свайный, плита, ленточный), его размеры, отметка ростверка свайного фундамента

	Этажность
	Нагрузка
на фундамент
	Предполагаемая глубина заложения фундаментов или погружения свай
	Наличие мокрых технологических процессов
	Наличие подвалов, приямков их глубина и назначение
	Наличие динамических нагрузок
	Предполагаемые нагрузки на грунты, кг (кв.см)
	Чувствительность к 
неравномерным осадкам (допускаемые величины деформаций)
	Прочие сведения

	
	
	
	
	
	
	
	на одну опору
куст,
(свай)
	на 
1 п.м
свай-ного поля
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	Заказчик
	Подрядчик

	[Должность] ООО [сокращенное наименование]
	Генеральный директор ООО «ГеоКон Урал»

	
__________________________/ [Инициалы, Фамилия]
	М.П. 
	
___________________ Д.В. Кондратьев
	М.П.

	"___" ___________ 202__г.
	[дата заключения договора]




Приложение 4 к договору 
№ [20.ХХХ] от [дата заключения договора]


Экспликация проектируемых зданий и сооружений
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	Заказчик
	Подрядчик

	[Должность] ООО [сокращенное наименование]
	Генеральный директор ООО «ГеоКон Урал»

	
__________________________/ [Инициалы, Фамилия]
	М.П. 
	
___________________ Д.В. Кондратьев
	М.П.

	"___" ___________ 202__г.
	[дата заключения договора]
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